{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","6.8","9.5","12.1","13.0 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","4.65","4.65","","5.01"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","512","716","","1,559"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6.80","9.50","","13.0"]
["","Класс энергоэффективности","","","B","B"]
["Отопление (Умеренный климат)","Capacity","Pрасч.","кВт","5.65","6.78","","12.3"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","","3.58"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,082","2,498","","4,811"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","1,165","1,813","2,153"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.36 (3)"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","C","D","C"]
["","","Нагрев","","B","B","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","7.5","10.8","13.5","15.5 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(3) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(3) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","","(4) - Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует требованиям EN 61000-3-2","(4) - Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует требованиям EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(6) - Содержит фторированные парниковые газы","(6) - Содержит фторированные парниковые газы"]