{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","716","1,550"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","9.50","12.1"]
["","Класс энергоэффективности","","","B"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Класс энергоэффективности","","","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,498","3,340"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","D"]
["","","Нагрев","","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Годовое потребление энергии соответствует Европейской директиве о маркировке 2002/31/EC","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - SEER и SCOP соответствуют EN 14825","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]