{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный"]
["","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Ширина","мм","597","597","597","597"]
["","","","Глубина","мм","634","634","634","634"]
["Масса","Блок","","","кг","113","113","121","121"]
["PED","Категория","","","","См. прим. 1","См. прим. 1","См. прим. 1","См. прим. 1"]
["Уровень звуковой мощности","Уровень звуковой мощности-=-Ном.-=-дБA","","","дБA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Макс.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Сторона воды","Мин.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Макс.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 7","См. прим. 7","См. прим. 7","См. прим. 7"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Фаза","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Частота","Гц","50","50","50","50"]
["","","","Электронагреватель-=-Электропитание-=-Напряжение-=-В","В","230/400","400","230/400","400"]
["Электрический нагреватель","Рекомендуемые предохранители","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Примечания","","","","","(1) - Сборка ≤ категория I: исключены из 2014/68/ЕС в связи со статьей 1, 2f","(1) - Сборка ≤ категория I: исключены из 2014/68/ЕС в связи со статьей 1, 2f","(1) - Сборка ≤ категория I: исключены из 2014/68/ЕС в связи со статьей 1, 2f","(1) - Сборка ≤ категория I: исключены из 2014/68/ЕС в связи со статьей 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию)."]
["","","","","","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K"]
["","","","","","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак"]
["","","","","","(5) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(5) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(5) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(5) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)"]
["","","","","","(6) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(6) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(6) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(6) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона"]
["","","","","","(7) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(7) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(7) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(7) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания."]
["","","","","","(8) - Рекомендуемый предохранитель, правильный выбор которого зависит от характеристик электропитания и подключения к сети, см. на электрической схеме и в руководстве по установке","(8) - Рекомендуемый предохранитель, правильный выбор которого зависит от характеристик электропитания и подключения к сети, см. на электрической схеме и в руководстве по установке","(8) - Рекомендуемый предохранитель, правильный выбор которого зависит от характеристик электропитания и подключения к сети, см. на электрической схеме и в руководстве по установке","(8) - Рекомендуемый предохранитель, правильный выбор которого зависит от характеристик электропитания и подключения к сети, см. на электрической схеме и в руководстве по установке"]