{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF9W","EBBH11DJ9W","EBBH16DF9W","EBBH16DJ9W"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный"]
["","Материал","","","","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","840","840","840","840"]
["","","","Ширина","мм","440","440","440","440"]
["","","","Глубина","мм","390","390","390","390"]
["Масса","Блок","","","кг","52.5","52.5","54.5","54.5"]
["PED","Категория","","","","Категория II","Категория II","Категория II","Категория II"]
["Уровень звуковой мощности","Уровень звуковой мощности-=-Ном.-=-дБA","","","дБA","44 (3)","44 (3)","44 (3)","44 (3)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","30 (4)","30 (4)","30 (4)","30 (4)"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","15 (5)","15 (5)","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Макс.","°C","60 (5)","60 (5)","60 (5)","60 (5)"]
["","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","10 (5)","10 (5)","10 (5)","10 (5)"]
["","","Сторона воды","Мин.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Макс.","°C","22 (5)","22 (5)","22 (5)","22 (5)"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 6","См. прим. 6","См. прим. 6","См. прим. 6"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Фаза","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Частота","Гц","50","50","50","50"]
["","","","Электронагреватель-=-Электропитание-=-Напряжение-=-В","В","400","400","400","400"]
["Электрический нагреватель","Рекомендуемые предохранители","","","A","20 (7)","20.000 (7)","20 (7)","20.000 (7)"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД.","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД.","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД.","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД."]
["","","","","","(2) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)","(2) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)","(2) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)","(2) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)"]
["","","","","","(3) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(3) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(3) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(3) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)"]
["","","","","","(4) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(4) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(4) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(4) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона"]
["","","","","","(6) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(6) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(6) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(6) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания."]
["","","","","","(7) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(7) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(7) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(7) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)"]
["","","","","","(8) - Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными правилами","(8) - Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными правилами","(8) - Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными правилами","(8) - Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными правилами"]