{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":6,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EGSQH10S18AA9W"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБ(A)","32.0 (6)"]
["Хладагент","ПГП","","","","2,090"]
["","Заправка","","","кг","1.80"]
["","Тип","","","","R-410A"]
["Рабочий диапазон","Необходимое место для установки","","Мин.","°C","5.00"]
["","","","Макс.","°C","30.0"]
["","Hагрев","Сторона воды","Макс.","°C","60.0 (7), 65.0 (8)"]
["","","","Мин.","°C","24 (7), 24 (8)"]
["","Сторона хладагента","","Мин.","°C","-5.00"]
["","","","Макс.","°C","20.0"]
["","Бытовая горячая вода","Сторона воды","Макс.","°C","55 (7), 60 (9)"]
["","","","Мин.","°C","25 (7), 25 (9)"]
["Потребляемая мощность","Ном.","","","кВт","2.38 (1), 2.89 (2)"]
["Sound power level","Nom.","","","дБ(A)","46.0"]
["COP","","","","","4.33 (1), 3.18 (2)"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","600"]
["","","","Глубина","мм","728"]
["","","","Высота","мм","1,730"]
["Корпус","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["","Цвет","","","","Белый"]
["Бак","Объем воды","","","л","180"]
["","Защита от коррозии","","","","Анод"]
["","Изоляция","","Потеря теплоты","кВт.ч/24 ч","1.36 (4)"]
["Масса","Блок","","","кг","210"]
["Отопление","Среднеклимат. темп. воды на выходе 35°C","Общ.","ηs (Сезонная эффективность отопления)","%","194"]
["","","","Класс сезонной эффективности отопления помещений","","A+++"]
["","","","SCOP","","5.06"]
["","Среднеклимат. темп. воды на выходе 55°C","Общ.","Seasonal space heating eff. class","","A++"]
["","","","ηs (Сезонная эффективность отопления)","%","139"]
["","","","SCOP","","3.68"]
["Производительность по отоплению","Ном.","","","кВт","10.3 (1), 9.20 (2)"]
["","Мин.","","","кВт","3.11 (1), 2.47 (2)"]
["","Макс.","","","кВт","13.0 (1), 11.9 (2)"]
["Power supply","Фаза","","","","3~"]
["","Наименование","","","","9W"]
["","Частота","","","Гц","50"]
["","Напряжение","","","V","400"]
["Current","Рекомендуемые предохранители","","","A","25"]
["Примечания","","","","","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - с 40% пропиленгликоля"]
["","","","","","(4) - Теплопотери согласно EN12897"]
["","","","","","(5) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак"]
["","","","","","(6) - Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды."]
["","","","","","(7) - По тепловому насосу"]
["","","","","","(8) - По тепловому насосу + резервному нагревателю"]
["","","","","","(9) - По резервному нагревателю"]