{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый + черный","Белый + черный"]
["","Материал","","","","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","840","840"]
["","","","Ширина","мм","440","440"]
["","","","Глубина","мм","390","390"]
["Масса","Блок","","","кг","42.4","42.4"]
["PED","Категория","","","","Арт. 4.3, См. прим. 1","Арт. 4.3, См. прим. 1"]
["Уровень звуковой мощности","Ном.","","","дБA","42 (4)","42 (4)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","28 (5)","28 (5)"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Макс.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","0 (6)","0 (6)"]
["","","Сторона воды","Мин.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Макс.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 7","См. прим. 7"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","9W","9W"]
["","","","Фаза","","3~","3~"]
["","","","Частота","Гц","50","50"]
["","","","Напряжение","V","400","400"]
["Электрический нагреватель","Рекомендуемые предохранители","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Примечания","","","","","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию)."]
["","","","","","(3) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(3) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","","(6) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(6) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона"]
["","","","","","(7) - Вышеуказанный блок питания блока управления предназначается только для бустерного нагревателя. Питание на вводное устройство блока контроллера подается через наружный блок. Дополнительный бак ГВС имеет отдельное электропитание.","(7) - Вышеуказанный блок питания блока управления предназначается только для бустерного нагревателя. Питание на вводное устройство блока контроллера подается через наружный блок. Дополнительный бак ГВС имеет отдельное электропитание."]
["","","","","","(8) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(8) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)"]
["","","","","","(9) - Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными правилами","(9) - Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными правилами"]