{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSX-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSX04P30BB","EHSX08P30BB","EHSX08P50BB","EHSX16P50BB","EHSX04P30BA (Archived)","EHSX08P30BA (Archived)","EHSX08P50BA (Archived)","EHSX16P50BA (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБ(A)","28","28","28","28","28","28","28","28"]
["Хладагент","Заправка","","","кг","1.5","1.6","1.6","3.4","1.5","1.6","1.6","3.4"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","Сторона воды","Макс.","°C","22","22","22","","22","22","22"]
["","","","Мин.","°C","5","5","5","","5","5","5"]
["","Hагрев","Сторона воды","Макс.","°C","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Min.","°C","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)"]
["Sound power level","Ном.","","","дБ(A)","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","615","615","790","790","615","615","790","790"]
["","","","Глубина","мм","595","595","790","790","595","595","790","790"]
["","","","Высота","мм","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890"]
["Корпус","Материал","","","","Ударостойкий полипропилен","Ударостойкий полипропилен","Ударостойкий полипропилен","Ударостойкий полипропилен","Ударостойкий полипропилен","Ударостойкий полипропилен","Ударостойкий полипропилен","Ударостойкий полипропилен"]
["","Цвет","","","","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)","Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)"]
["Масса","Блок","","","кг","84","84","111","116","84","84","111","116"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Наименование","","","","V3","V3","V3","см. наружный блок","V3","V3","V3","см. наружный блок"]
["","Напряжение","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Частота","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Наименование","","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W"]
["","","","Фаза","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["Ток","Рекомендуемые предохранители","","","A","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Примечания","","","","","(1) - Теплопотери согласно EN12897","(1) - Теплопотери согласно EN12897","(1) - Теплопотери согласно EN12897","(1) - Теплопотери согласно EN12897","(1) - Теплопотери согласно EN12897","(1) - Теплопотери согласно EN12897","(1) - Теплопотери согласно EN12897","(1) - Теплопотери согласно EN12897"]
["","","","","","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C"]
["","","","","","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C"]
["","","","","","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C"]
["","","","","","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя","(5) - Прогрев бака только тепловым насосом, без эл. нагревателя"]
["","","","","","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(6) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос"]
["","","","","","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос","(7) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 8 кВт тепловой насос"]
["","","","","","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(8) - Для подаваемого объема 140 л -> 5820 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос"]
["","","","","","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос","(9) - Для подаваемого объема 90 л -> 3660 Втч (ванна) / 16 кВт тепловой насос"]
["","","","","","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(10) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ"]