{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ04S18EJ6V","EHVZ04S18EA6V","EHVZ08S18EA6V","EHVZ08S18EJ6V","EHVZ08S23EA6V","EHVZ08S23EJ6V"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный"]
["","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1,650","1,650","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Ширина","мм","595","595","595","595","595","595"]
["","","","Глубина","мм","625","625","625","625","625","625"]
["Масса","Блок","","","кг","125","125","125","125","133","133"]
["PED","Категория","","","","Арт. 4.3, См. прим. 1","Арт. 4.3, См. прим. 1","Арт. 4.3, См. прим. 1","Арт. 4.3, См. прим. 1","Арт. 4.3, См. прим. 1","Арт. 4.3, См. прим. 1"]
["Уровень звуковой мощности","Уровень звуковой мощности-=-Ном.-=-дБA","","","дБA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Макс.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Сторона воды","Мин.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Макс.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 9","См. прим. 9","См. прим. 9","См. прим. 9","См. прим. 9","См. прим. 9"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Фаза","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Частота","Гц","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Электронагреватель-=-Электропитание-=-Напряжение-=-В","В","230","230","230","230","230","230"]
["Электрический нагреватель","Рекомендуемые предохранители","","","A","20","20","20","20","20","20"]
["Примечания","","","","","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию)."]
["","","","","","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - На основе dT = 45 K"]
["","","","","","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак"]
["","","","","","(5) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(7) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(7) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(7) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(7) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(7) - Уровни звука измеряются в полубезэховом помещении. Уровень звукового давления— относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(8) - См. рабочий диапазон блока.","(8) - См. рабочий диапазон блока.","(8) - См. рабочий диапазон блока.","(8) - См. рабочий диапазон блока.","(8) - См. рабочий диапазон блока.","(8) - См. рабочий диапазон блока."]
["","","","","","(9) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(9) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(9) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(9) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(9) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания.","(9) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком. Дополнительный бак бытовой горячей воды имеет отдельный источник электропитания."]
["","","","","","(10) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(10) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(10) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(10) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(10) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(10) - 4 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)"]
["","","","","","(11) - 2 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(11) - 2 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(11) - 2 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(11) - 2 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(11) - 2 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)","(11) - 2 полюса, график 20 А 400 В, класс срабатывания C (см. схему подключения)"]