{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","kW","5.00","5.70"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","270","321"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","5.00","5.70"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,426","1,646"]
["Подсоединения труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","12.70","12.70"]
["","Drain","OD","мм","VP25 (внешний диам.32, внутр. диам. 25)","VP25 (внешний диам.32, внутр. диам. 25)"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.55","3.48"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","705","820"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","6.00","7.00"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]