{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","1.40","","1.70"]
["","Макс.","","кВт","","3.80","","6.50"]
["","Ном.","","кВт","","3.40","","6.00"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","5.26","","5.56"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","226","","315"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","3.40","","6.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A","","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Capacity","Pрасч.","кВт","","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.88","","3.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A","","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,046","","1,693"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","","570","","1,024"]
["","EER","","","","2.98","","2.93"]
["","COP","","","","3.48","","3.21"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","C","","C"]
["","","Нагрев","","","B","","C"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","4.00","","7.00"]
["","Мин.","","кВт","","1.40","","1.70"]
["","Макс.","","кВт","","5.00","","7.10"]
["Примечания","","","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(2) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Outdoor unit","","","","RXM25M3V1B9","","RXM50M3V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.30","","1.70"]
["","Ном.","","кВт","2.40","","5.00"]
["","Макс.","","кВт","3.00","","5.30"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.30","","1.70"]
["","Ном.","","кВт","3.20","","5.80"]
["","Макс.","","кВт","4.50","","6.00"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.77","","3.06"]
["","COP","","","4.00","","3.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","318","","816"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","","B"]
["","","Нагрев","","A","","D"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.40","","5.00"]
["","SEER","","","5.68","","5.77"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","148","","303"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.60","","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.24","","3.93"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.16","","3.55"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","858","","1424"]