{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B","FDXM60F3V1B / RXS60L2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","5.00","6.00"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.72","5.51"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","306","381"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","5.00","6.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","4.00","4.60"]
["","SCOP/A","","","3.93","3.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,425","1,693"]
["Подсоединения труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","12.70","12.70"]
["","Дренаж","НД","мм","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.03","2.91"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","825","1,030"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","B","C"]
["","","Нагрев","","D","C"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","5.80","7.00"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]