{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","5","","","","","","","6.8"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","5.6","","","","","","","8.60"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.21","","","","","","","2.73"]
["","COP","","","3.66","","","","","","","3.01"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","779","","","","","","","1245"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A"]
["","","Нагрев","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","","","","","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","5","","","","","","","6.80"]
["","SEER","","","6.22","","","","","","","5.43"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","281","","","","","","","438"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A","","","","","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","4.2","","","","","","","3.60"]
["","SCOP/A","","","3.8","","","","","","","3.81"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","kW","2.92","","","","","","","3.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1548","","","","","","","1323"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","","4.00","4.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","","4.20","4.20","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","","563","556","769","712","760","704"]
["","COP","","","","4.13","4.17","3.64","3.61","3.62","3.61"]
["","EER","","","","3.55","3.60","3.25","3.51","3.29","3.55"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","","A","A","A","A","A","A"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]