{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25A5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35A5V1B9","FDXM50F3V1B9 / RXM50A5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Ном.","","кВт","2.4","3.4","5"]
["","Макс.","","кВт","3","3.8","5.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Ном.","","кВт","3.2","4","5.8"]
["","Макс.","","кВт","4.5","5","6"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.77","2.98","3.06"]
["","COP","","","4","3.48","3.1"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","318","570","817"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","C","B"]
["","","Нагрев","","A","B","D"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+","A","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","5.79","5.35","5.77"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","145","222","303"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.6","2.9","4"]
["","SCOP/A","","","4.29","3.95","3.93"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.15","2.32","3.54"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","848","1028","1424"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]