{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B","FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B","FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Макс.","","кВт","3.0","3.8","5.3"]
["","Ном.","","кВт","2.4 (2)","3.4 (2)","5.0 (2)"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","НД","мм","9.5","9.5","12.7"]
["","Дренаж","OD","мм","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","323","530","825"]
["","EER","","","3.72 (1)","3.21 (1)","3.03 (1)"]
["","COP","","","3.90 (1)","3.39 (1)","3.10 (1)"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","B"]
["","","Нагрев","","A","C","D"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.2 (3)","4.0 (3)","5.8 (3)"]
["","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Макс.","","кВт","4.5","5.0","6.0"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м"]
["","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м"]
["","","","","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]