{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","5.70"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","7.00"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","3.05"]
["","COP","","","","3.41"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","934"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","B"]
["","","Нагрев","","","B"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","5.70"]
["","SEER","","","","5.76"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","347"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A+"]
["","Capacity","Pрасч.","кВт","","3.96"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,372"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","5.00"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","5.80"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.24"]
["","COP","","","3.49"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","771"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A"]
["","","Нагрев","","B"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","5.00"]
["","SEER","","","5.98"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","292"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","3.84"]
["","SCOP/A","","","3.90"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","3.51"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1377"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","A+++ ~ D"]