{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B (Archived)"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","6.80 (1)","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Охлаждение помещений","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","326","","","404","440","473"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6.80","","","9.50","9.50","9.50"]
["Отопление (Умеренный климат)","Capacity","Pрасч.","кВт","4.70","","","7.80","7.80","7.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,574","","","2,516","2,460","2,619"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","7.50 (2)","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","7.31","","","8.23","7.56","7.03"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","","","A++","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","SCOP/A","","","4.18","","","4.34","4.44","4.17"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","","","A+","A+","A+"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]"]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Outdoor unit","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","","","","RZAG100M7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","6.80 (1)","6.80 (1)","","","","9.50 (1)"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","7.50 (2)","7.50 (2)","","","","10.8 (2)"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A++","A++","","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","6.80","6.80","","","","9.50"]
["","SEER","","","","7.11","7.17","","","","7.66"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","335","332","","","","434"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A+","A+","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.70","4.70","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.22","4.03","","","","4.08"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1559","1633","","","","2677"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","A+++ ~ D"]