{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":28,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZAG-NY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71N2Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG71N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG71N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N2Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100N2Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG125N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG125N7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG125N2Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG125N7Y1B","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZAG125N2Y1B","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZAG125N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG140N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG140N7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG140N2Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG140N7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","7.17","6.84","7.17","6.84","","","8.23","7.56","8.23","7.56"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","332","348","332","348","","","404","440","404","440"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6.80","6.80","6.80","6.80","","","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++","A++","","","A++","A++","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","4.70","4.70","4.70","4.70","","","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.03","4.18","4.03","4.18","","","4.34","4.44","4.34","4.44"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+","A+","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,633","1,574","1,633","1,574","","","2,516","2,460","2,516","2,460"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","6.80 (1)","6.80 (1)","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","7.50 (2)","7.50 (2)","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","A++","A++","","","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","6.80","6.80","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","12.1","12.1","12.1","12.1","13.4","13.4","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","","","","7.11","7.11","","","","","7.66","7.66","7.03","7.03","9.30","9.30","7.88","7.88","7.52","7.52","8.83","8.83","7.52","7.52"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","335","335","","","","","434","434","473","473","780","780","921","921","966","966","910","910","1069","1069"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","A","A","","","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","4.70","4.70","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","","","","","3.80","3.80","","","","","4.18","4.18","4.17","4.17","4.25","4.25","3.92","3.92","3.90","3.90","4.31","4.31","3.94","3.94"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","1732","1732","","","","","2613","2613","2619","2619","3134","3134","3403","3403","3418","3418","3096","3096","3386","3386"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]