{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB9 / RXS50L2V1B","FHA50AVEB99 / RXS50L2V1B","FHA60AVEB9 / RXS60L2V1B","FHA60AVEB99 / RXS60L2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Охлаждение помещений","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","298","","332"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","5.00","","5.70"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.35","","4.71"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,578","","1,705"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","765","765","861","861"]
["","EER","","","3.27","3.27","3.31","3.31"]
["","COP","","","3.35","3.35","3.32","3.32"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","C","C","C","C"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","6.00","6.00","7.20","7.20"]
["Примечания","","","","(1) - «Code du travail» относится к необщественным зданиям (например, офисам).","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - «Code du travail» относится к необщественным зданиям (например, офисам).","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","5.87","","6.02"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A+","","A+"]
["Отопление (Умеренный климат)","SCOP/A","","","","3.86","","3.87"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A","","A"]