{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","7.33","5.95"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","325","400"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6.80","6.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A+"]
["Отопление (Умеренный климат)","Capacity","Pрасч.","кВт","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.38","3.90"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,438","1,616"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","9.50","9.50"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","10.8","10.8"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","A++","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","458","574"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","A+","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","2090","2143"]