{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA71AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQSG125L9V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","6.80 (1)"]
["Охлаждение помещений","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","467","425","652","652","875","875","875"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6.80","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,211","2,727","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","","983"]
["","EER","","","","3.46 (3)"]
["","COP","","","","4.00 (3)"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","A"]
["","","Нагрев","","","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","7.50 (2)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.10","5.61","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A+","A","A","B","B","B"]
["Отопление (Умеренный климат)","SCOP/A","","","3.80","3.90","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]