{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLXS-B9 / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FLXS35BAVMB9 / RXS35L2V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","kW","1.2"]
["","Макс.","","kW","3.8"]
["","Ном.","","kW","3.5"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6.35"]
["","Газ","НД","мм","9.5"]
["","Дренаж","НД","мм","18.0"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","565"]
["","EER","","","3.10"]
["","COP","","","3.57"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","B"]
["","","Нагрев","","B"]
["Производительность по отоплению","Ном.","","kW","4.0"]
["","Мин.","","kW","1.4"]
["","Макс.","","kW","5.0"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - 220 В"]
["","","","","(3) - 230 В"]
["","","","","(4) - 240В"]
["","","","","(5) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м"]
["","","","","(6) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м"]
["","","","","(7) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]