{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNQ-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FNQ60A2VEB / FNQ60A2VEB / RZQSG125L8Y1B"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","693","652","875","875","875"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","B","A","B","B","B"]
["Отопление (Умеренный климат)","Capacity","Pрасч.","кВт","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A","A","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]