{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXF20F5V1B","FTXF25F5V1B","FTXF35F5V1B","FTXF50F5V1B","FTXF60F2V1B","FTXF42F5V1B (Archived)","FTXF71F2V1B (Archived)"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","0.023","0.023","0.029","0.04","0.032","0.04","0.032"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","0.023","0.023","0.029","0.04","0.035","0.04","0.035"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","286","286","286","286","295","286","295"]
["","","","Ширина","мм","770","770","770","770","990","770","990"]
["","","","Глубина","мм","225","225","225","225","263","225","263"]
["Масса","Блок","","","кг","8","8","8.5","9","13.5","9","13.5"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Выс.","м³/мин","9.8","10","11.5","12.6","17.3","12.6","17.3"]
["","","","Средн.","м³/мин","8","8","8","9","14.8","9","14.8"]
["","","","Низк.","м³/мин","6","6.2","6.4","7.2","12.2","6.9","12.2"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","4.3","4.3","4.4","6.4","10.7","4.9","10.7"]
["","","Hагрев","Выс.","м³/мин","10.4","10.4","11.9","12.8","17.9","12.8","17.9"]
["","","Нагрев","Средн.","м³/мин","8.3","8.4","8.6","9.6","15.8","8.8","15.8"]
["","","Hагрев","Низк.","м³/мин","6.2","6.4","6.5","7.2","12.8","6.7","12.8"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","5.3","5.3","5.3","6.4","11.3","5.2","11.3"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБ(A)","53","54","54","59","60","59","62"]
["","Отопление","","","дБ(A)","55","55","56","59","62","59","62"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","45","46"]
["","","","Средн.","дБ(A)","33","33","34","39","41","36","42"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","30","37"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","22","34"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","44","45"]
["","Нагрев","","Средн.","дБ(A)","34","34","35","38","40","34","41"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","28","36"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","22","33"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","6","6","6","6","6.35","6","6.35"]
["","Газ","","НД","мм","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","9.5","12.7"]
["","Дренаж","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Системы управления","Инфракрасный пульт ДУ","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Проводной пульт дистанционного управления","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Электропитание","Наименование","","","","","","","","V1","","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","","","","","","220-440","220-240"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)"]
["","","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Выс.","дБA","39","40","43","45","45"]
["","","","Низк.","дБA","25","26","27","34","36"]
["","","","Тихая работа","дБA","20","20","20","31","33"]
["","Hагрев","","Выс.","дБA","39","40","40","44","44"]
["","","","Низк.","дБA","28","28","29","33","35"]
["","","","Тихая работа","дБA","21","21","21","30","32"]
["Электропитание","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240"]