{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 3MXM-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 3MXM40N2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 3MXM40N2V1B8","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 3MXM52N2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 3MXM52N2V1B8"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","4.00","4.00","5.0","5.0"]
["Охлаждение помещений","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","204","204"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","5.00","5.00"]
["Отопление (Умеренный климат)","Capacity","Pрасч.","кВт","","","4.80","4.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","1,533","1,533"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","420","420","515","515"]
["","EER","","","4.76","4.76","4.85","4.85"]
["","COP","","","4.73","4.73","4.45","4.45"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.60","4.60","6.80","6.80"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","","8.59","8.59"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","A+++","A+++"]
["Отопление (Умеренный климат)","SCOP/A","","","","","4.38","4.38"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","A+","A+"]