{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 4MWXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 4MWXM52A2V1B9","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 4MWXM52A2V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","5","5"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","6.8","6.8"]
["Номинальная эффективность","EER","","","4.85","4.85"]
["","COP","","","4.45","4.45"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","515","515"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+++","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","5","5"]
["","SEER","","","8.59","8.59"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","204","204"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","4.8","4.8"]
["","SCOP/A","","","4.38","4.38"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","kW","3.82","3.82"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1533","1533"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]