{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Наружный блок","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","1.3"]
["","Ном.","","кВт","","2.50"]
["","Макс.","","кВт","","3.0"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","1.30"]
["","Ном.","","кВт","","3.00"]
["","Макс.","","кВт","","4.00"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","","326"]
["","COP","","","","4.36"]
["","EER","","","","3.83"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","A"]
["","","Нагрев","","","A"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","","1.3"]
["","Ном.","","кВт","2.00","","3.50"]
["","Макс.","","кВт","2.6","","4.0"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.30","","1.30"]
["","Ном.","","кВт","2.50","","4.00"]
["","Макс.","","кВт","3.50","","4.80"]
["Номинальная эффективность","EER","","","4.02","","3.49"]
["","COP","","","4.77","","4.02"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","249"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","","A"]
["","","Нагрев","","A","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.00","","3.50"]
["","SEER","","","6.79","","6.62"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","103","","186"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A++","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.20","","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","","4.64"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","1.99","","2.33"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","662","","845"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]