{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B9","FTXP50N5V1B9","FTXP20N5V1B9 (Archived)"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","kW","0.023","0.032","0.04","0.021"]
["","Hагрев","","Ном.","kW","0.023","0.032","0.04","0.023"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","286","286","286"]
["","","","Ширина","мм","770","770","770","770"]
["","","","Глубина","мм","225","225","225","225"]
["Масса","Блок","","","кг","9","9","9","9"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Выс.","м³/мин","9.9","11.5","11.8","9.6"]
["","","","Средн.","м³/мин","7.5","8.3","9.3","7.5"]
["","","","Низк.","м³/мин","5.8","6.3","7.6","5.6"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","4.4","4.5","6","4.4"]
["","","Hагрев","Выс.","м³/мин","10.6","11.5","11.9","10.6"]
["","","Нагрев","Средн.","м³/мин","8.6","9","9.5","8.6"]
["","","Hагрев","Низк.","м³/мин","6.6","7","8.2","6.6"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","5","5.1","7.4","5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБ(A)","55","58","59","55"]
["","Отопление","","","дБ(A)","55","58","61","55"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A)","дБ(A)","40","43","46"]
["","","","Средн.","дБ(A)","33","34","39","33"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A)","дБ(A)","26","27","34"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A)","дБ(A)","19","20","27"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A)","дБ(A)","40","40","44"]
["","Нагрев","","Средн.","дБ(A)","34","35","38","34"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A)","дБ(A)","28","29","33"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A)","дБ(A)","21","21","30"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","","НД","мм","9.52","9.52","12.7","9.52"]
["","Дренаж","","","","18","18","18","18"]
["Системы управления","Инфракрасный пульт ДУ","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Проводной пульт дистанционного управления","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["Электропитание","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)"]
["","","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","","","","286"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Выс.","дБA","","","","39"]
["","","","Низк.","дБA","","","","25"]
["","","","Тихая работа","дБA","","","","19"]
["","Hагрев","","Выс.","дБA","","","","39"]
["","","","Низк.","дБA","","","","28"]
["","","","Тихая работа","дБA","","","","21"]