{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","Выс.","дБA","41","46","47"]
["","","Ном.","дБA","38","42","43"]
["","","Низк.","дБA","35","39","40"]
["","Охлаждение","Низк.","дБA","35","39","40"]
["","","Выс.","дБA","41","46","47"]
["","","Ном.","дБA","38","42","43"]
["Стандартные аксессуары","Инструкции по установке","","","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке"]
["","Руководство по эксплуатации","","","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации"]
["","Декларация о соответствии","","","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии"]
["","Сливной шланг","","","Сливной шланг","Сливной шланг","Сливной шланг"]
["","Металлический зажим","","","Металлический зажим","Металлический зажим","Металлический зажим"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна"]
["","Зажимы","","","Зажимы","Зажимы","Зажимы"]
["","Зажим в виде шайбы","","","Зажим в виде шайбы","Зажим в виде шайбы","Зажим в виде шайбы"]
["","Материал для изоляции и герметизации соединений","","","Материал для изоляции и герметизации соединений","Материал для изоляции и герметизации соединений","Материал для изоляции и герметизации соединений"]
["","Колено","","","Колено","Колено","Колено"]
["","Модель установки","","","Модель установки","Модель установки","Модель установки"]
["","Блокирующий материал","","","Блокирующий материал","Блокирующий материал","Блокирующий материал"]
["","L-образная труба","","","L-образная труба","L-образная труба","L-образная труба"]
["","Винты","","","Винты","Винты","Винты"]
["","Нетканое полотно","","","Нетканое полотно","Нетканое полотно","Нетканое полотно"]
["Системы управления","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","НД","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","дБA","59","64","65"]
["","Отопление","","дБA","59","64","65"]
["Размеры","Блок","Ширина","mm","950","950","950"]
["","","Глубина","mm","950","950","950"]
["","","Высота","mm","198","198","198"]
["Корпус","Материал","","","Полимер","Полимер","Полимер"]
["","Colour","","","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый"]
["Масса","Блок","","кг","25","26","26"]
["Высота подъема дренажа","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50/60","50/60","50/60"]
["","Наименование","","","VE","VE","VE"]
["","Напряжение","","В","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]