{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","Выс.","дБA","43","50","51","53"]
["","","Ном.","дБA","41","47","48","51"]
["","","Низк.","дБA","38","44","46","48"]
["","Охлаждение","Низк.","дБA","38","44","46","48"]
["","","Выс.","дБA","43","50","51","53"]
["","","Ном.","дБA","41","47","48","51"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по эксплуатации","","","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации"]
["","Инструкции по установке","","","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке"]
["","Консоль для установки","","","Консоль для установки","Консоль для установки","Консоль для установки","Консоль для установки"]
["","Резиновая защитная прокладка отверстия","","","Резиновая защитная прокладка отверстия","Резиновая защитная прокладка отверстия","Резиновая защитная прокладка отверстия","Резиновая защитная прокладка отверстия"]
["","Втулка","","","Втулка","Втулка","Втулка","Втулка"]
["","Изоляция фитинга","","","Изоляция фитинга","Изоляция фитинга","Изоляция фитинга","Изоляция фитинга"]
["","Крышка","","","Крышка","Крышка","Крышка","Крышка"]
["","Зажимы","","","Зажимы","Зажимы","Зажимы","Зажимы"]
["","Винты","","","Винты","Винты","Винты","Винты"]
["","Модель установки","","","Модель установки","Модель установки","Модель установки","Модель установки"]
["","Влагостойкий материал","","","Влагостойкий материал","Влагостойкий материал","Влагостойкий материал","Влагостойкий материал"]
["","Проводка пульта дистанционного управления","","","Проводка пульта дистанционного управления","Проводка пульта дистанционного управления","Проводка пульта дистанционного управления","Проводка пульта дистанционного управления"]
["Системы управления","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Подсоединения труб","Liquid","OD","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","НД","мм","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Входная мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Hагрев","Ном.","кВт","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","дБA","55","62","63","65"]
["","Отопление","","дБA","55","62","63","65"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","600","600","600","600"]
["","","Глубина","мм","270","350","350","350"]
["","","Высота","мм","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Корпус","Colour","","","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый"]
["Вес","Блок","","кг","39","47","47","47"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напряжение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]