{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXLG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXLG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXLG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXLG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXLG50K3V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Макс.","","кВт","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Ном.","","кВт","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)"]
["Подсоединения труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Дренаж","OD","мм","","18.0","","18.0","18.0","18.0"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","275","275","476","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29 (1)","3.29 (1)"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67 (1)","3.67 (1)"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (3)","5.8 (3)"]
["","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Макс.","","кВт","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Примечания","","","","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м (горизонт.)","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м (горизонт.)","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м"]
["","","","","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м (горизонт.)","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м (горизонт.)","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м"]
["","","","","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(4) - 220 В","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(4) - 220 В","(4) - 220 В","(4) - 220 В"]
["","","","","(5) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(5) - 230 В","(5) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(5) - 230 В","(5) - 230 В","(5) - 230 В"]
["","","","","","(6) - 240В","","(6) - 240В","(6) - 240В","(6) - 240В"]
["","","","","","(7) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","","(7) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(7) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(7) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]