{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25B2V1B / RXM25A5V1B9","FVXM35B2V1B / RXM35A5V1B9","FVXM50B2V1B / RXM50A5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Ном.","","kW","2.4","3.4","5"]
["","Макс.","","kW","3.5","4","5.8"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Ном.","","kW","3.4","4.5","5.8"]
["","Макс.","","kW","4.7","5.8","8.1"]
["Номинальная эффективность","EER","","","4.63","4.23","3.81"]
["","COP","","","4.55","3.92","3.81"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","259","402","656"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","8.64","8.19","7.3"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","97","145","240"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","2.3","2.8","4.1"]
["","SCOP/A","","","4.7","4.68","4.31"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","kW","1.91","2.12","3.56"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","686","837","1330"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]