{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","При высокой скорости вентилятора","дБ(A)","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","При низкой скорости вентилятора","дБ(A)","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","При средней скорости вентилятора","дБ(A)","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Охлаждение","При низкой скорости вентилятора","дБ(A)","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","При высокой скорости вентилятора","дБ(A)","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","При средней скорости вентилятора","дБ(A)","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Сливной шланг","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Металлический зажим для сливного шланга","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Винты","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Изоляция фитинга","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплотнительная подушка","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Зажимы","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Хладагент","ПГП","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Тип","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Холодопроизводительность","Общая производительность","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","Газ","НД","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","Дренаж","","","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","При высокой скорости вентилятора","дБ(A)","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Воздушный фильтр","Type","","","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Глубина","мм","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Высота","мм","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Корпус","Материал","","","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали"]
["","Colour","","","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)"]
["Масса","Блок","","кг","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Высота подъема дренажа","мм","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Теплопроизводительность","Общая производительность","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Наименование","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Напряжение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Примечания","","","","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек."]
["","","","","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(4) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока."]
["","","","","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)","(5) - Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)"]
["","","","","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(6) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(7) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(9) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи"]
["","","","","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(10) - Выделите размер провода на основании значения MCA"]
["","","","","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы","(11) - Содержит фторированные парниковые газы"]