{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Корпус","Цвет","","","","Сeрый металлик","Сeрый металлик"]
["","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","705","705"]
["","","","Ширина","мм","600","600"]
["","","","Глубина","мм","695","695"]
["Масса","Блок","","","кг","92","147"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a"]
["","Заправка","","","кг","2","2.6"]
["Уровень звуковой мощности","Ном.","","","дБ(A)","55","60"]
["Уровень звукового давления","Уровень звукового давления-=-Ном.-=-дБ(A)","","","дБ(A)","42, 43","46, 46"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","25","25"]
["","","","Макс.","°C","80.0","80.0"]
["Электропитание","Фаза","","","","1~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50"]
["","Напряжение","","","V","220-240","380-415"]
["Ток","Рекомендуемые предохранители","","","A","20","16"]
["Примечания","","","","","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; условия среды: 7°CDB/6°CWB","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; условия среды: 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(2) - Темп. воды Dt 5°C","(2) - Для Dt воды 10°C"]
["","","","","","(3) - Уровни шума измеряются при: EW 55°C; LW 65°C","(3) - Уровни шума измеряются при: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - Уровни шума измеряются при: EW 70°C; LW 80°C","(4) - Уровни шума измеряются при: EW 70°C; LW 80°C"]
["","","","","","(5) - Установка на месте","(5) - Установка на месте"]
["","","","","","(6) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Zsys (сопротивление системы) ≤ Zmax","(6) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Zsys (сопротивление системы) ≤ Zmax"]
["","","","","","(7) - Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A.","(7) - Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A."]
["","","","","","(8) - Zsys: сопротивление системы","(8) - Zsys: сопротивление системы"]
["","","","","","(9) - мощность короткого замыкания","(9) - мощность короткого замыкания"]