{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","","Ном.","дБ(A)","","51","52","52"]
["","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","47","50","51"]
["Стандартные аксессуары","Хомуты","","","","","2","2","2"]
["","Инструкции по установке","","","","","1","1","1"]
["","Ярлык хладагента для нормы по F-газам","","","","","1","1","1"]
["","Общие меры предосторожности","","","","","1","1","1"]
["","Класс энергоэффективности LOT10","","","","","1","1","1"]
["Хладагент","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","ПГП","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","кг","","3.75","3.75","3.75"]
["","Тип","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","","9.52","9.52","9.52"]
["","Длина трубы","Макс.","НБ - ВБ","м","","85","85","85"]
["","","Система","Без заправки","м","","40","40","40"]
["","","","Равносильно","м","","100","100","100"]
["","Gas","","НД","мм","","15.9","15.9","15.9"]
["","Перепад уровней","IU - IU","Макс.","м","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Макс.","м","","30.0","30.0","30.0"]
["","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке","См. инструкции по установке"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБ(A)","","66","69","70"]
["","Отопление","","","дБ(A)","","","69 (1)","70 (1)"]
["Compressor","Тип","","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","","940","940","940"]
["","","","Глубина","мм","","320","320","320"]
["","","","Высота","мм","","1,430","1,430","1,430"]
["Масса","Блок","","","кг","","92","92","92"]
["Power supply","Phase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Примечания","","","","","","(1) - Согласно ENER Lot 21","(1) - Согласно ENER Lot 21","(1) - Согласно ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы.","(2) - Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы.","(2) - Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током больше 16A и ≤ 75A одной фазы."]
["","","","","","","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания","(3) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","","","(4) - Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током ≤ 16 A на фазу","(4) - Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током ≤ 16 A на фазу","(4) - Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током ≤ 16 A на фазу"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","990"]
["","","","Ширина","мм","940"]
["","","","Глубина","мм","320"]
["Масса","Блок","","","кг","70"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","-20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","52"]
["","Hагрев","Темп. нар. возд.","Мин.","°CWB","-20"]
["","","","Макс.","°CWB","18.0"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБ(A)","65"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","46"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","49"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32"]
["","Заправка","","","кг","2.95"]
["","ПГП","","","","675"]
["","Заправка","","","tCO2Eq","1.99"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","9.52"]
["","Газ","","НД","мм","15.9"]
["","Длина трубы","Макс.","НБ - ВБ","м","55"]
["","","Система","Равносильно","м","75"]
["","","","Без заправки","м","40"]
["Подсоединения труб","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","См. инструкции по установке"]
["","перепад уровня","IU - OU","Макс.","м","30.0"]
["","","IU - IU","Макс.","м","0.5"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Электропитание","Фаза","","","","3~"]
["","Частота","","","Гц","50"]
["","Напряжение","","","V","380-415"]
["Ток — 50 Гц","Макс. ток предохранителя (MFA)","","","A","16"]