{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-A / 2AMXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF25A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF40A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF25A5V1B / 2AMXF40A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF25A5V1B / 2AMXF50A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B","ATXF35A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","4","4","5","5","5"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.2","4.2","5.6","5.6","5.6"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.53","3.48","3.35","3.37","3.38"]
["","COP","","","4.14","4.06","3.71","3.73","3.75"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","570","575","747","742","740"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","4","4","5","5","5"]
["","SEER","","","6.93","7","7.1","7.1","7"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","202","200","247","246","250"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","3.2","3.2","4.2","4.2","4.2"]
["","SCOP/A","","","4","4.01","4.1","4.1","4.1"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.46","2.46","3.32","3.32","3.32"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1119","1116","1434","1434","1434"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]