{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F / 2AMXF-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF25F5V1B / ATXF25F5V1B  / 2AMXF40B2V1B","ATXF25F5V1B / ATXF25F5V1B / 2AMXF40B2V1B","ATXF25F5V1B / ATXF25F5V1B / 2AMXF50B2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","4.00","4.00","5.0"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.20","4.20","5.60"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.48","3.48","3.35"]
["","COP","","","4.06","4.06","3.71"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","575","575","747"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","4.00","4.00","5.00"]
["","SEER","","","7.00","7.00","7.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","200","200","247"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","3.20","3.20","4.20"]
["","SCOP/A","","","4.60","4.60","4.60"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.79","2.79","3.32"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","973","973","1277"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]