{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF50F5V1B / RXF50D5V1B","ATXF50F5V1B / RXF50D6V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50D5V1B","RXF50D6V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","5.00","5.00"]
["","Макс.","","кВт","6.00","6.00"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","6.00","6.00"]
["","Макс.","","кВт","7.70","7.70"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.30","3.30"]
["","COP","","","3.71","3.71"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","283","283"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","5.00","5.00"]
["","SEER","","","6.18","6.18"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","283","283"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.03","4.03"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","4.06","4.06"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1598","1598"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]