{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-M / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25M2V1B / ARXM25N2V1B9","ATXM25M2V1B / ARXM25N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N2V1B9","ATXM50M2V1B / ARXM50N2V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.4","","1.70"]
["","Макс.","","кВт","3.2","3.2","4.0","","5.30"]
["","Ном.","","кВт","2.5","2.5","3.4","","5.00"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","285","285","415"]
["","EER","","","4.39","4.39","4.09","","3.45"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","","3.79"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","2.80","2.80","4.00","","5.80"]
["","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40","","1.70"]
["","Макс.","","кВт","4.70","4.70","5.20","","6.50"]
["Примечания","","","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(3) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(3) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(3) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","","(3) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Outdoor unit","","","","","","","ARXM35N2V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","","","1.4"]
["","Ном.","","кВт","","","","3.4"]
["","Макс.","","кВт","","","","4.0"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","","","1.40"]
["","Ном.","","кВт","","","","4.00"]
["","Макс.","","кВт","","","","5.20"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","4.09"]
["","COP","","","","","","4.04"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","415"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","A"]
["","","Нагрев","","","","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","3.40"]
["","SEER","","","","","","8.50"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","140"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","2.50"]
["","SCOP/A","","","","","","5.10"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","2.35"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","686"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","A+++ ~ D"]