{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM35R2V1B / ARXM35A5V1B9","ATXM35R5V1B / ARXM35A5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.4","1.4"]
["","Ном.","","кВт","3.4","3.4"]
["","Макс.","","кВт","4","4"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.4","1.4"]
["","Ном.","","кВт","4","4"]
["","Макс.","","кВт","5.2","5.2"]
["Номинальная эффективность","EER","","","4.23","4.23"]
["","COP","","","4.04","4.04"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","402","402"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+++","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","3.4","3.4"]
["","SEER","","","8.55","8.55"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","139","139"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+++","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.5","2.5"]
["","SCOP/A","","","5.1","5.1"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.35","2.35"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","686","686"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]