{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":13,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B","ATXM20R2V1B (Archived)","ATXM20R5V1B (Archived)","ATXM25R2V1B (Archived)","ATXM25R5V1B (Archived)","ATXM35R2V1B (Archived)","ATXM35R5V1B (Archived)","ATXM50R2V1B (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","","Выс.","дБA","39"]
["","","","Средн.","дБA","34"]
["","","","Тихая работа","дБA","20"]
["","","","Низк.","дБA","26"]
["","Охлаждение","","Medium","дБA","33"]
["","","","Тихая работа","дБA","19"]
["","","","Низк.","дБA","25"]
["","","","Выс.","дБA","41"]
["Стандартные аксессуары","Инструкции по установке","","","","1"]
["","Руководство по эксплуатации","","","","1"]
["","Беспроводной пульт дистанционного управления","","","","1"]
["","Сухие батареи AAA","","","","2"]
["","Держатель пульта дистанционного управления","","","","1"]
["","Монтажная пластина","","","","1"]
["","Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр","","","","1"]
["","Крепежные винты внутреннего блока","","","","2"]
["","Комплект адаптера WLAN","","","","1"]
["Системы управления","Wired remote control","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A67"]
["Piping connections","Жидкость","","НД","мм","6.35"]
["","Газ","","НД","мм","9.50"]
["","Дренаж","","","","18"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","0.029"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","0.023"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","58"]
["","Отопление","","","дБA","55"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","778"]
["","","","Глубина","мм","272"]
["","","","Высота","мм","295"]
["Casing","Colour","","","","Белый"]
["Масса","Блок","","","кг","10.0"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Hагрев","Выс.","м³/мин","9.3"]
["","","","Medium","м³/мин","8.2"]
["","","","Низк.","м³/мин","6.2"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","5.1"]
["","","Охлаждение","Низк.","м³/мин","5.7"]
["","","","Medium","м³/мин","7.5"]
["","","","Выс.","м³/мин","10.5"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","4.3"]
["Power supply","Фаза","","","","1~"]
["","Наименование","","","","V1"]
["","Частота","","","Гц","50"]
["","Напряжение","","","V","220-240"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м","(1) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м","(2) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","0.029","0.029","0.029","0.029","0.03","0.03","0.03"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","","0.023","0.023","0.022","0.022","0.027","0.027","0.032"]
["Корпус","Цвет","","","","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","","295","295","295","295","295","295","299"]
["","","","Ширина","мм","","778","778","778","778","778","778","998"]
["","","","Глубина","мм","","272","272","272","272","272","272","292"]
["Масса","Блок","","","кг","","10","10","10","10","10","10","14.5"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Выс.","м³/мин","","10.5","10.5","10.5","10.5","11.3","11.3","15.8"]
["","","","Средн.","м³/мин","","7.5","7.5","7.6","7.6","7.8","7.8","14"]
["","","","Низк.","м³/мин","","5.7","5.7","5.7","5.7","6","6","11.4"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","","4.3","4.3","4.1","4.1","4.2","4.2","8.3"]
["","","Hагрев","Выс.","м³/мин","","9.3","9.3","9.8","9.8","9.8","9.8","15.8"]
["","","Нагрев","Средн.","м³/мин","","8.2","8.2","8","8","8.5","8.5","14.2"]
["","","Hагрев","Низк.","м³/мин","","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.5","12"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","","5.1","5.1","4.9","4.9","4.9","4.9","10.5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","","58","58","58","58","58","58","58"]
["","Отопление","","","дБA","","55","55","55","55","55","55","58"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Выс.","дБA","","41","41","41","41","45","45","44"]
["","","","Средн.","дБA","","33","33","33","33","33","33","40"]
["","","","Низк.","дБA","","25","25","25","25","25","25","36"]
["","","","Тихая работа","дБA","","19","19","19","19","19","19","27"]
["","Hагрев","","Выс.","дБA","","39","39","39","39","39","39","43"]
["","Нагрев","","Средн.","дБA","","34","34","34","34","35","35","39"]
["","Hагрев","","Низк.","дБA","","26","26","27","27","28","28","34"]
["","","","Тихая работа","дБA","","20","20","20","20","20","20","31"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","","НД","мм","","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Дренаж","","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Системы управления","Инфракрасный пульт ДУ","","","","","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67"]
["","Проводной пульт дистанционного управления","","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","WLAN adapter kit","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1","1","1","1","1","1","2"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mounting plate","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Электропитание","Наименование","","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Фаза","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Стандартные аксессуары","Silver particle filter","","","","","","","","","","","1"]