{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-K3 / ARXP-K3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B","ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B","ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","","2.50","3.50"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","3.79","3.45"]
["","COP","","","","4.36","4.02"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","A","A"]
["","","Нагрев","","","A","A"]
["Производительность по отоплению","Ном.","","kW","","3.00","4.00"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C с.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C с.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C с.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C с.т. [БТЕ/ч/Вт]"]
["","","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Наружный блок","","","","ARXP20K3V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","2.00"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","2.50"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.98"]
["","COP","","","4.77"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A"]
["","","Нагрев","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.00"]
["","SEER","","","6.75"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","104"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.20"]
["","SCOP/A","","","4.64"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.19"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","664"]