{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D6V / ERLA-DV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH16DF6V / ERLA16D2V37","EBBH16DF6V / ERLA16DAV37","EBBH16DJ6V / ERLA16D2V37","EBBH16DJ6V / ERLA16DAV37"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","","кВт","16.0 (1) (2)","16.0 (1) (2)","16.0 (2) (1)","16.0 (1) (2)"]
["Входная мощность","Hагрев","","Ном.","кВт","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["Отопление","Среднеклимат. темп. воды на выходе 55°C","Общ.","SCOP","","3.32","3.32","3.32","3.32"]
["","","","Класс сезонной эффективности отопления помещений","","A++","A++","A++","A++"]
["","Среднеклимат. темп. воды на выходе 35°C","Общ.","SCOP","","4.61","4.61","4.61","4.61"]
["","","","Класс сезонной эффективности отопления помещений","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Примечания","","","","","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(3) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(3) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(3) - Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","","(4) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(4) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(4) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(4) - Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825"]
["","","","","","(6) - Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(8) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(8) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(8) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(8) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)"]