{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ9W","EBVH11S23DJ9W","EBVH16S18DJ9W","EBVH16S23DJ9W"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный","Белый + черный"]
["","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1655","1855","1655","1855"]
["","","","Ширина","мм","595","595","595","595"]
["","","","Глубина","мм","634","634","634","634"]
["Масса","Блок","","","кг","124","133","124","133"]
["PED","Категория","","","","Категория II","Категория II","Категория II","Категория II"]
["Уровень звуковой мощности","Уровень звуковой мощности-=-Ном.-=-дБA","","","дБA","44.0 (4)","44.0","44.0","44.0"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","30.0 (4)","30.0","30.0","30.0"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","15 (5)","15","15","15"]
["","","","Макс.","°C","60 (5)","60","60","60"]
["","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","10 (5)","10","10","10"]
["","","Сторона воды","Мин.","°C","5 (5)","5","5","5"]
["","","","Макс.","°C","22 (5)","22","22","22"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 6","См. прим. 6","См. прим. 6","См. прим. 6"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Фаза","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Частота","Гц","50","50","50","50"]
["","","","Электронагреватель-=-Электропитание-=-Напряжение-=-В","В","400","400","400","400"]
["Электрический нагреватель","Рекомендуемые предохранители","","","A","20 (7)","20","20","20"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД.","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД.","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД.","(1) - Рабочая зона расширена до более низких значений расхода в зависимости от режима работы - см. кривую ВСД."]
["","","","","","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K"]
["","","","","","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак"]
["","","","","","(4) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(4) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(4) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)","(4) - Измеряется при перепаде давления 10 кПа в системе нагрева, температуре воды на выходе 47–55°С и температуре в помещении 20°С. 7°C/6°С (сух.т./вл.т.)"]
["","","","","","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(5) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона"]
["","","","","","(6) - 4 полюса график 20 А 400 В класс срабатывания C (см. схему подключения)","(6) - 4 полюса график 20 А 400 В класс срабатывания C (см. схему подключения)","(6) - 4 полюса график 20 А 400 В класс срабатывания C (см. схему подключения)","(6) - 4 полюса график 20 А 400 В класс срабатывания C (см. схему подключения)"]