{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":24,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT135B-SLB1","EWAT155B-SLB2","EWAT195B-SLB2","EWAT310B-SLB2-VFDFAN","EWAT570B-SLB2-VFDFAN","EWAT570B-SLB2","EWAT610B-SLB2-VFDFAN","EWAT610B-SLB2","EWAT670B-SLB2-VFDFAN","EWAT670B-SLB2","EWAT115B-SLA1 (Archived)","EWAT135B-SLA1 (Archived)","EWAT175B-SLA1 (Archived)","EWAT350B-SLA2 (Archived)","EWAT570B-SLA2 (Archived)","EWAT610B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT610B-SLA2 (Archived)","EWAT670B-SLA2 (Archived)","EWAT670B-SLA2-VFDFAN (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","69.3 (1)","68.4 (1)","69.5 (1)","72.3 (1)","74 (1)","74 (1)","74.1 (1)","74.1 (1)","74.6 (1)","74.6 (1)","68.5","69.3","70.7","72.4","74","74.1","74.1","74.6","74.6"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Сторона воды","Охлаждение","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Компрессор","Тип","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Способ запуска_","","","","Прямой","Прямой","Прямой","","","","","Прямой","","Прямой"]
["","Количество_","","","","2","4","4","4","6","6","6","6","6","6","2","2","2","4","6","6","6","6","6"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","830","1,035","1,198","2,308","3,526","3,526","3,960","3,960","4,321","4,321","783","830","1,006","2,324","3,360","3,762","3,762","4,089","4,089"]
["","Блок","","","кг","821","1,028","1,187","2,289","3,484","3,484","3,918","3,918","4,279","4,279","773","820","993","2,304","3,312","3,718","3,718","4,053","4,053"]
["EER","","","","","2.64","2.55","2.75","2.72","2.62","2.63","2.66","2.66","2.8","2.8","2.82","2.64","2.58","2.64","2.61","2.64","2.64","2.78","2.77"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","4.03","3.86","4.09","3.91","4.03","4.08","4.01","3.98","4.11"]
["Хладагент","ПГП","","","","","","","675","675","","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Контуры","","Количество","","","","","2","2","2","2","","2","","1","1","1","2","2","2","2","2","2"]
["","Заправка","","","кг","8.4","12.4","14","25.5","42","42","46.5","45.5","52.5","55.5","11","12.5","14","44","62","80","80","90","90"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","131","158","191","306","567","567","612","612","668","668","108.73","131.2","174.49","348.88","564.43","609.05","609.05","664.62","664.62"]
["Вод. теплообменник","Объем воды","","","л","","","","19","42","42","42","","42","","6","9","12","19","42","42","42","42","42"]
["","Тип","","","","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","","Паяные пластины","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","112","216","216","230","","238","","38.5","49.8","67.7","132","216","230","230","239","239"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","87 (1)","86.7 (1)","88.1 (1)","91.8 (1)","94 (1)","94 (1)","94.5 (1)","94.5 (1)","95.3 (1)","95.3 (1)","86.2","87","88.8","91.9","94","94.5","94.5","95.3","95.3"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Глубина","мм","2,660","3,570","4,170","3,226","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874","2,660","2,660","3,180","3,226","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874"]
["","","","Высота","мм","1,801","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,801","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","50","25","21","14","12","12","11","11","17","17","38","50","38","19","12","11","11","17","17"]
["","Способ","","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Staged","Staged","Staged","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Ном.","л/сек","","","","25,382","40,612","40,612","45,688","","55,841","","9,036","9,036","12,023","25,382","40,612","45,688","45,688","55,841","55,841"]
["","Скорость","","","об/мин","","","","900","900","900","900","","900","","1,360","1,360","1,360","900","900","900","900","900","900"]
["Компрессор","Способ запуска_","","","","","","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","","Прямой","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","","","","","10","","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","","","","","-10","","-10"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","","","","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","104","144","204","","","","","544","","556"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","324","284","384","","","","","801","","843"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","83","108","117","","","","","381","","398"]
["","","","Макс.","A","96","143","156","","","","","471","","513"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным"]
["","","","","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent"]
["","","","","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу."]
["","","","","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе"]
["","","","","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD"]
["","","","","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных"]
["Охлаждение помещений","ηs,c","","","%","161","161","170.6"]
["Хладагент","ПГП","","","","675","675","675"]
["","Контуры","","Количество","","1","2","2","","","","","2","","2"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","Фазовый срез.","Фазовый срез.","Фазовый срез.","","","","","ВКЛ/ВЫКЛ","","ВКЛ/ВЫКЛ"]
["IPLV","","","","","4.46","4.68","4.84","","","","","4.9","","4.86"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","76.1","88.9","88.9","","","","","114.3","","114.3"]
["SEER","","","","","4.1","4.1","4.34","","","","","4.55","","4.55"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","49.8","61.9","69.5","","","","","230","","238"]
["Корпус","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","","","","Слоновая кость_","","Слоновая кость_"]
["Вентилятор","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Кол-во","","","","6","8","10","","","","","9","","11"]
["Примечания","","","","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]