{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZQG71L9V1B","FAA100BUV1B / RZQG71L9V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG100L9V1B","FAA100BUV1B / RZQG100L9V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG125L9V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","6.43","6.43","5.10","6.11","5.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","371","371","652","545","824"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A","A++","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","6.33","6.33","11.30","10.20","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.02","4.02","3.80","4.01","3.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A","A+","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,205","2,205","4,164","3,562","4,683"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.40","3.40","3.75","3.62","3.61"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,000","","","1,312"]
["","COP","","","3.70","","","3.61"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","","","A"]
["","","Нагрев","","A","","","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","7.50","","","10.80"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]