{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FBA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FBA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","3.40","5.00","5.70"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","6.23","6.27","5.91"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","191","279","337"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","3.40","5.00","5.70"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A+"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","2.90","4.40","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.07","4.06","4.01"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","996","1,517","1,607"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","423","704","818"]
["","EER","","","4.02","3.55","3.48"]
["","COP","","","4.02","3.83","3.71"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.00","5.50","7.00"]
["Примечания","","","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]