{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ50D2VEB / RXS50L2V1B","FBQ60D2VEB / RXS60L2V1B (Archived)"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","кВт","5.0 (2)"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","710"]
["","EER","","","3.52 (1)"]
["","COP","","","3.83 (1)"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A"]
["","","Нагрев","","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","5.50 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]
["Outdoor unit","","","","","RXS60L"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","5.7"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","7.00"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","3.45"]
["","COP","","","","3.71"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","826"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","A"]
["","","Нагрев","","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","5.70"]
["","SEER","","","","5.86"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","340"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","4.01"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1606"]