{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":12,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBQ35D2VEB","FBQ50D2VEB","FBQ60D2VEB","FBQ71D2VEB","FBQ100D2VEB","FBQ125D2VEB","FBQ140D2VEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","","Выс.","дБA","37","37","31","31.0","36.0","38.0","38"]
["","","","Средн.","дБA","34","34","28","28.0","33.0","35.0","35"]
["","","","Низк.","дБA","29","29","25","25.0","30.0","32.0","32"]
["","Охлаждение","","Средн.","дБA","32","32","28","28.0","32.0","35.0","35"]
["","","","Низк.","дБA","29","29","25","25.0","30.0","32.0","32"]
["","","","Выс.","дБA","35","35","30","30.0","34.0","37.0","37"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по эксплуатации","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Инструкции по установке","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Сливной шланг","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Металлический зажим для сливного шланга","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Винты","","","","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Изоляция фитинга","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплотнительная подушка","","","","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Уплотнительные подушки","","","","","","","5","5","5","5"]
["","Зажимы","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["Хладагент","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Системы управления","Проводной пульт дистанционного управления","","","","","","","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","","","","","BRC4C65","BRC4C65","BRC4C65","BRC4C65"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","НД","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Охлаждение","","","дБA","60","60","56","56","58","62","62"]
["Размеры","Блок","","Ширина","mm","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Глубина","mm","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Высота","mm","245","245","245","245","245","245","245"]
["Корпус","Материал","","","","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали"]
["","Цвет","","","","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)"]
["Масса","Блок","","","кг","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0","46.0"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","","Выс.","Па","150","150","150","150","150","150","150"]
["","","","Ном.","Па","30","30","30","30","40","50","50"]
["","Расход воздуха","Hагрев","Выс.","м³/мин","","","","","29.0","34.0","34.0"]
["","","","Низк.","м³/мин","","","","","23.0","23.5","23.5"]
["","","","Средн.","м³/мин","","","","","26.0","29.0","29.0"]
["","","Охлаждение","Низк.","м³/мин","","","","","23.0","23.5","23.5"]
["","","","Средн.","м³/мин","","","","","26.0","29.0","29.0"]
["","","","Выс.","м³/мин","","","","","29.0","34.0","34.0"]
["Высота подъема дренажа","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Наименование","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Напряжение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Примечания","","","","","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]