{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / AZQS71B2V1B","FCAG100AVEB / AZQS100B8V1B","FCAG125AVEB / AZQS125B8V1B","FCAG140AVEB / AZQS140B8V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","6.80 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.70","5.50","5.16","5.94"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","418","605","1,406","1,314"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","6.33","7.60","7.78","11.6"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85","3.67","3.96"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,216","2,762","2,969","4,089"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","1,093","1,480"]
["","EER","","","3.11 (3)","3.21 (3)","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.61 (3)","3.50 (3)","3.41 (3)","3.30 (3)"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","B","A"]
["","","Нагрев","","A","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","7.50 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]