{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","Выс.","дБA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Средн.","дБA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Низк.","дБA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Охлаждение","Средн.","дБA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Низк.","дБA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Выс.","дБA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по эксплуатации","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Инструкции по установке","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Сливной шланг","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Зажим для сливного шланга","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Винты","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Изоляция фитинга","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплотнительные подушки","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Дренажная уплотнительная подушка","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Материалы кабельных зажимов","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Системы управления","Проводной пульт дистанционного управления","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Холодопроизводительность","Общая производительность","Ном.","кВт","","","","","","12.10","13.40"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","НД","мм","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Дренаж","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Декоративная панель 4","Размеры","Глубина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Ширина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Высота","мм","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Модель","","","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками"]
["","Цвет","","","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)"]
["","Масса","","кг","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","дБA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Отопление","","дБA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Глубина","мм","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Высота","мм","204","204","204","204","246","246","246"]
["Корпус","Материал","","","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали"]
["Масса","Блок","","кг","18","19","19","21","24","24","24"]
["Декоративна панель","Масса","","кг","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Модель","","","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки"]
["","Размеры","Высота","мм","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Глубина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Ширина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Цвет","","","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)"]
["Теплопроизводительность","Общая производительность","Ном.","кВт","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напряжение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Примечания","","","","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки."]
["","","","","(4) - Эта опция предназначена исключительно для использования в помещениях с мелкими частицами пыли(магазины одежды). Не используйте эту опцию в условиях высокой влажности и/или присутствия частиц жира.","(4) - Эта опция предназначена исключительно для использования в помещениях с мелкими частицами пыли(магазины одежды). Не используйте эту опцию в условиях высокой влажности и/или присутствия частиц жира.","(4) - Эта опция предназначена исключительно для использования в помещениях с мелкими частицами пыли(магазины одежды). Не используйте эту опцию в условиях высокой влажности и/или присутствия частиц жира.","(4) - Эта опция предназначена исключительно для использования в помещениях с мелкими частицами пыли(магазины одежды). Не используйте эту опцию в условиях высокой влажности и/или присутствия частиц жира.","(4) - Эта опция предназначена исключительно для использования в помещениях с мелкими частицами пыли(магазины одежды). Не используйте эту опцию в условиях высокой влажности и/или присутствия частиц жира.","(4) - Эта опция предназначена исключительно для использования в помещениях с мелкими частицами пыли(магазины одежды). Не используйте эту опцию в условиях высокой влажности и/или присутствия частиц жира.","(4) - Эта опция предназначена исключительно для использования в помещениях с мелкими частицами пыли(магазины одежды). Не используйте эту опцию в условиях высокой влажности и/или присутствия частиц жира."]